Anexa nr. 4
la regulament
- Model –
CERERE DE ATESTARE/ VIZARE
Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Domnule Preşedinte,
Subsemnatul ............, cod numeric personal …............……., posesor al actului de identitate seria ……… nr. ……………, eliberat de ……………… la data ………………………., în calitate de ……...(administrator/director general etc.)……, reprezentant legal al operatorului economic ………….....………., cu sediul social în localitatea ………...……., str. ………………. nr. ........., bl. ........., sc. ........., ap. ........., judeţul ….........……, solicit acordarea/vizarea următoarelor tipuri de atestate: .........(Se vor menţiona tipurile de atestate solicitate.)........... .
Cererea este însoţită de documentele precizate în opis. 
Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:
– este înmatriculat în registrului comerţului cu nr. ……………….;
– are codul unic de înregistrare (CUI) nr. ………………………… şi
– contul nr. …………… deschis la Banca ……………, Sucursala ………..(denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul.)....…… .
În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ….....……..….., nr. de fax …….......………., nr. telefon mobil ........................, adresa de e-mail …………............… sau prin împuternicit: ……….........……., la nr. telefon fix ……………, nr. de fax ……., nr. telefon mobil ………, adresa de e-mail …...........(Se anexează împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii.)………… 

Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.
Data ……………
Semnătura reprezentantului legal 








Anexa nr. 5 
la regulament 

LISTAcuprinzând dotările tehnico-materiale ale solicitantului de atestat
	
Nr. crt. 
	Dotare   
	Nr. bucăţi   
	În proprietate/închiriate de la ......., în baza Contractului nr. ....... din ......./ deţinute conform ...........

	Spaţii tehnologice/netehnologice 

	1 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 

	Utilaje 

	1 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 

	Echipamente topografice 

	1 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 

	Scule, dispozitive 

	1 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 

	Aparate de măsură, încercare, verificare 

	1 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 

	Birotică, hardware, software 

	1 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 


 Prin prezenta listă certific, pe propria răspundere, faptul că:    
a) toate dotările tehnico-materiale precizate în tabelul de mai jos sunt deţinute de operatorul economic pe care îl reprezint şi pot fi verificate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;   
b) aparatele de măsurare, încercare şi verificare care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.    
Data ..............        
Numele şi prenumele .......................               reprezentant legal al .....(numele operatorului economic    solicitant de atestat)............            
Semnătura...............................


Anexa nr. 6 
la regulament
LISTA
dotărilor minimale corespunzătoare fiecărui tip de atestat
Tabelul nr. 1

	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente
de birotică

	A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
-magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	-mijloace auto de 
transport persoane 
şi materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	-truse de scule 
(electrician, 
mecanic); 
-unelte portabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	-aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de 
pământ; 
-autotransformator 230/250 V, 8 A; 
-trusă de curent 1200 A; 
-ampermetru tip cleşte 0-100 A; 
-transformator de separaţie 230 V/50-70 V; 
-transformator de curent de laborator 
25 A-50 A-100 A/5 A; 
-megohmetru sau inductor 500-2500 V t.c.; 
-trusa de încercări cu tensiune mărită, 2 kV, 
t.a. cu declanşare în caz de defect; 
-trusa de curent de 2000 A; 
-autotransformator 230/250 V, min. 18 A; 
-ampermetru c.c. 30 A şi voltmetru t.c. 
0,045 V-15 V sau trusă pentru măsurat rezistenţe 
(ordin zeci de мΩ) sau echivalent; 
-multimetru universal digital sau multimetru 
universal analogic; 
-cronometru (cu rezoluţie de 0,01 s) 
-aparat pentru măsurarea rigidităţii dielectrice
a uleiului; 
-trusă de curent-tensiune (min. 0-20 A t.a., 
0-440 V t.a.); 
-trusă de încercări cu tensiune mărită, 
50 kV t.a., 75 kV t.c., prevăzută cu sistem de 
declanşare în caz de defect şi cu sistem de 
măsurare a curentului de fugă. 
	 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelul nr. 2
	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente
de birotică

	A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
	-spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
-magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
	-mijloace auto de 
transport persoane 
şi materiale. 
 
 
 
 
 
 
	-truse de scule 
(electrician, 
mecanic); 
-unelte portabile. 
 
 
 
 
 
	-aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de 
pământ; 
-ampermetru tip cleşte 0-100 A; 
-megohmetru sau inductor 500-1000 V t.c.; 
-multimetru universal digital sau multimetru 
universal analogic. 
 
 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelul nr. 3
	Tip 
atestat
	Spaţii tehnologice/ 
netehnologice 
	 Utilaje 
	Scule, dispozitive 
	Aparate de măsură, încercare, verificare 
	Elemente 
de birotică

	A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
- magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
 
 
	- mijloace auto de 
transport persoane 
şi materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- truse de scule 
(electrician, 
mecanic); 
- unelte portabile. 
 
 
 
 
 
 
 
	- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de 
pământ; 
- ampermetru tip cleşte 0-100 A; 
- trusa de încercări cu tensiune mărită, 
2 kV t.a. cu declanşare în caz de defect; 
- megohmetru sau inductor 500-1000 V t.c.; 
- ampermetru c.c. 30 A şi voltmetru t.c. 
0,045 V-15 V sau trusă pentru măsurat rezistenţe 
(ordin zeci de мΩ) sau echivalent; 
- multimetru universal digital sau multimetru 
universal analogic. 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabelul nr. 4
	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente
de birotică

	A3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
- magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- mijloace auto de 
transport persoane 
şi materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- truse de scule 
(electrician, 
mecanic); 
- unelte portabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- Sistem de achiziţie şi software dedicat având 
minim de performanţe: 
a) 16 canale de intrare analogice cu conversie 
binară prin aproximaţii succesive sau sistem de 
achiziţie de tip modbus/IEC101/104, cu 
posibilităţi de preluare a măsurii de putere 
disponibilă, viteză vânt şi mărimi de consemn, 
din echipamentele aparţinând centralelor 
electrice eoliene dispecerizabile (CEED), 
b) rezoluţie pe 12 biţi, 
c) domeniu de intrare programabil, bipolar, 
d) precizie 0,015% din valoarea citită, 
e) liniaritate +/- 1 bit, 
f) rată de achiziţie: de 0,5-0,1 s (minimum 0,5 s
pentru fiecare mărime achiziţionată), iar pentru 
durate de înregistrare scurte de 10 min. se va 
asigura o viteză de înregistrare de minimum 
40 ms, 
g) sistem de poziţionare globală (GPS) pentru 
ştampilă de timp, 
h) posibilitate de înregistrare în fişiere "xls".
- Traductori P, Q, U având minim de performanţe: 
a) precizie: mai bună de 0,3% din valoarea 
nominală; 
b) timp de răspuns la 99% ≤ 500 ms. 
- Traductor de frecvenţă cu minim de performanţe:
a) domeniu de măsurare: (45-55) Hz/-20 mA/+ 
20 mA, 
b) clasa de precizie: maximum 0,2% (mai bună de 
≤ 0,005 Hz), 
c) timp de răspuns (< 100 ms): maximum 4 perioade
ale frecvenţei măsurate (80 ms la 50 Hz). 
- Generator de frecvenţă variabilă având minim 
de performanţe: 
a) rezoluţie < 2 mHz (la 50 Hz) stabilizat cu 
cuarţ; 
b) semnal de ieşire sinusoidal (0-100 V ca) 
frecvenţă: 45-55 Hz, 
c) frecvenţa generată va putea fi variată în 
trepte sau cu rampă de: 1 Hz/sec. 
- Analizoare de calitate a energiei electrice de 
clasă A, cu GPS, cu posibilitatea de efectuare a 
calculelor de perturbaţii pe diferite intervale 
de timp, prestabilite sau determinate post 
înregistrare, ca de exemplu: determinarea 
perturbaţiei pe un interval de timp în care s-a 
realizat fiecare probă, dar şi pe interval de 1 
săptămână (standardizat). Analizorul trebuie să 
fie capabil să înregistreze calitatea energiei 
electrice pe parcursul tuturor testelor, dar şi 
pe o perioadă de minimum 2 săptămâni de 
funcţionare a CEED. 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelul nr. 5
	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare,
verificare
	Elemente
de birotică

	B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
- atelier/ateliere; 
- magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
 
	- mijloace auto de 
transport persoane 
şi materiale; 
- autotelescop/ 
platformă 
ridicătoare cu braţ 
(PRB). 
 
 
 
 
	- prese pentru 
papuci; 
- truse de scule 
(electrician, 
mecanic); 
- unelte portabile. 
 
 
 
 
 
	- megohmetre de 1000 V; 
- voltmetre de t.a. 0-300 V, cl. 1,5;
- aparat de măsurare a rezistenţei 
prizelor de pământ; 
- rulete de minimum 2 m; 
- şublere. 
 
 
 
 
 
	-configuraţii PC; 
- programe profesionale
pentru calcule 
electrice, mecanice şi 
economico-financiare, 
- echipamente specifice
activităţii de 
proiectare asistată de 
calculator (imprimante 
normale şi grafice, 
copiator). 


Tabelul nr. 6
	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente
de birotică

	Be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
- atelier/ateliere; 
- magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
	- mijloace auto de 
transport persoane 
şi materiale; 
- autotelescop/ 
platformă 
ridicătoare cu braţ 
(PRB). 
 
 
 
	- prese pentru 
papuci; 
- truse de scule 
(electrician, 
mecanic); 
- unelte portabile. 
 
 
 
 
	- megohmetre de 1000 V; 
- voltmetre de t.a. 0-300 V, cl. 1,5; 
- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de 
pământ; 
- rulete de minimum 2 m; 
- şublere. 
 
 
 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelul nr. 7
	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	
Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare,
verificare
	Elemente
de birotică

	Bp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru. 
 
 
 
 
 
 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- configuraţii PC; 
- programe profesionale
pentru calcule 
electrice, mecanice şi 
economico-financiare; 
- echipamente specifice
activităţii de 
proiectare asistată de 
calculator (imprimante 
normale şi grafice, 
copiator). 


Tabelul nr. 8
	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente
de birotică

	Bi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
- atelier/ateliere; 
- magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
	- mijloace auto de 
transport persoane 
şi materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
	- prese pentru 
papuci; 
- truse de scule 
(electrician, 
mecanic); 
- unelte portabile. 
 
 
 
 
	- megohmetre de 1000 V; 
- voltmetre de t.a. 0-300 V, cl. 1,5; 
- aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de 
pământ; 
- rulete de minimum 2 m; 
- şublere. 
 
 
 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelul nr. 9
	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare,
verificare
	Elemente
de birotică

	C1A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale 
şi activităţilor de 
proiectare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- mijloace de 
transport pentru 
persoane şi 
echipamente 
topografice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- teodolit, miră, 
jaloane, rulete 
(pentru cazul în care
responsabilităţile în
domeniul cadastrului/
topografiei sunt 
asigurate de 
angajaţii 
solicitantului). 
 
 
 
 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- configuraţii PC şi 
programe profesionale 
pentru calcule 
electrice, mecanice şi 
economico-financiare, 
în domeniul reţelelor 
electrice cu tensiuni 
nominale 0,4-20 kv; 
- echipamente specifice
activităţii de 
proiectare asistată de 
calculator (imprimante 
normale şi grafice, 
copiator) 


Tabelul nr. 10
	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente
de birotică

	C2A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
- atelier/ateliere; 
- magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- macara; 
- autotelescop/ 
platformă 
ridicătoare cu braţ 
(PRB); 
- mijloace de 
transport pentru 
persoane, materiale 
şi echipamente; 
- utilaje speciale 
pentru săpat sau 
forat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- dispozitive şi 
scule pentru montat 
accesorii ale LES 
(de exemplu: trusă 
manşonar, raşchetă, 
presă cu bacuri, 
butelie cu Brener, 
unelte de săpat, 
lanternă cu 
acumulatori, aparat 
indicator prezenţă 
tensiune etc.); 
- dispozitive şi 
scule pentru montat 
accesorii LEA (de 
exemplu: presă pentru
papuci, trusă de chei
tubulare şi fixe, 
izolate, cremalieră, 
tendon sau palan, 
dinamometru etc.); 
- dispozitiv pentru 
măsurarea săgeţii 
conductoarelor LEA; 
- scurtcircuitoare 
mobile, minimum 
2 seturi; 
- truse de scule 
(electrician, 
mecanic); 
- aparat de sudare 
autogenă; 
- unelte portabile; 
- teodolit (pentru 
cazul în care 
responsabilităţile în
domeniul cadastrului/
topografiei sunt 
asigurate de un 
angajat al 
solicitantului). 
	- megohmetre de 1000 V, 2500 V; 
- multimetru universal digital sau analogic 
cl. 1,5; 
- indicatoare de tensiune pentru 0,4-20 kV; 
- aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de
pământ; 
- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenţei 
de contact; 
- binoclu de câmp; 
- rulete, şublere. 
Pentru staţii de medie tensiune şi partea 
electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă
tensiune: 
- megohmetru 5000 V; 
- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente
pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi 
dielectrice cu generare tensiuni până la 10000 V;
- sursă pentru generarea unui curent primar 
(transformator, grup electrogen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelul nr. 11
	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură,
încercare, verificare
	Elemente
de birotică

	C1B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţii destinate 
serviciilor funcţionale 
şi activităţilor de 
proiectare. 
 
 
 
 
 
 
	- mijloace de 
transport pentru 
persoane şi 
echipamente 
topografice. 
 
 
 
 
 
	- teodolit, miră, 
jaloane, rulete 
(pentru cazul în care
responsabilităţile în
domeniul cadastrului/
topografiei sunt 
asigurate de 
angajaţii 
solicitantului). 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- configuraţii PC şi programe 
profesionale pentru calcule electrice, 
mecanice şi economico-financiare, în 
domeniul reţelelor electrice de 
0,4-400 kV; 
- echipamente specifice activităţii de 
proiectare asistată de calculator 
(imprimante normale şi grafice, 
plotter, copiator sau alte mijloace de
multiplicare). 


Tabelul nr. 12
	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente
de birotică

	C2B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
- atelier/ateliere; 
- laborator măsurători/ 
încercări electrice; 
- magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- macara; 
- autotelescop/ 
platformă 
ridicătoare cu braţ 
(PRB); 
- autolaborator PRAM
- utilaje speciale 
pentru săpat sau 
forat; 
- motocompresor; 
- mijloace de 
transport pentru 
persoane, materiale 
şi echipamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- dispozitive şi 
scule pentru montat 
accesorii ale LES (de
exemplu: trusă 
manşonar, raşchetă, 
presă cu bacuri, 
butelie cu Brener, 
unelte de săpat, 
lanternă cu 
acumulatori, aparat 
indicator prezenţă 
tensiune); 
- dispozitive şi 
scule pentru montat 
accesorii LEA (presă 
pentru papuci, trusă 
de chei tubulare şi 
fixe, izolate, 
cremalieră, tendon 
sau palan, 
dinamometru etc.); 
- dispozitiv pentru 
măsurarea săgeţii 
conductoarelor LEA; 
- unelte portabile; 
- prese papuci; 
- scurtcircuitoare 
mobile, minimum 2 
seturi; 
- truse de scule 
(electrician, 
mecanic); 
- aparat de sudare 
autogenă; 
- dispozitiv mobil de
ridicare pentru 
stâlpi metalici; 
- maşină de frânat; 
- maşină de tras; 
- cărucior de derulat
cu frână; 
- presă mecanică 
pentru clemele de 
înnădire; 
- teodolit (pentru 
cazul în care 
responsabilităţile în
domeniul cadastrului/
topografiei sunt 
asigurate de un 
angajat al 
solicitantului). 
	- megohmetre de 1000 V, 2500 V; 
- multimetru universal digital sau analogic 
cl. 1,5; 
- autotransformator 230/250 V, 8 A; 
- trusă de curent-tensiune; 
- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400 kV; 
- aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de
pământ; 
- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenţei 
de contact; 
- binoclu de câmp; 
- rulete, şublere. 
Pentru staţii de medie tensiune şi 110 kV şi 
partea electrică de medie tensiune a staţiilor cu
tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV: 
- megohmetru 5000 V; 
- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente
pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi 
dielectrice cu generare tensiuni până la 10000 V;
- sursă pentru generarea unui curent primar 
(transformator, grup electrogen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelul nr. 13
	Tip
atestat
	Spaţii tehnologice/
netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură,
încercare, verificare
	Elemente
de birotică

	D1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţii destinate 
serviciilor funcţionale 
şi activităţilor de 
proiectare. 
 
 
 
 
 
 
	- mijloace de 
transport pentru 
persoane şi 
echipamente 
topografice. 
 
 
 
 
 
	- teodolit, miră, 
jaloane, rulete 
(pentru cazul în care
responsabilităţile în
domeniul cadastrului/
topografiei sunt 
asigurate de 
angajaţii 
solicitantului). 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- configuraţii PC şi programe 
profesionale pentru calcule electrice, 
mecanice şi economico-financiare, în 
domeniul reţelelor electrice 
de 0,4-400 kV; 
- echipamente specifice activităţii de 
proiectare asistată de calculator 
(imprimante normale şi grafice, 
plotter, copiator sau alte mijloace de
multiplicare). 


Tabelul nr. 14
	Tip
atestat

	Spaţii tehnologice/
netehnologice

	Utilaje

	Scule, dispozitive

	Aparate de măsură, încercare, verificare

	Elemente
de
birotică

	D2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
- atelier/ateliere; 
- laborator măsurători/ 
încercări electrice; 
- magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- macara; 
- autotelescop/ 
platformă 
ridicătoare cu braţ 
(PRB); 
- autolaborator PRAM
- utilaje speciale 
pentru săpat sau 
forat; 
- motocompresor; 
- mijloace de 
transport pentru 
persoane, materiale 
şi echipamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- dispozitive şi scule 
pentru montat accesorii
ale LES (de exemplu: 
trusă manşonar, 
raşchetă, presă cu 
bacuri, butelie cu 
Brener, unelte de săpat
lanternă cu acumulatori
aparat indicator 
prezenţă tensiune); 
- dispozitive şi scule 
pentru montat accesorii
LEA (presă pentru 
papuci, trusă de chei 
tubulare şi fixe, 
izolate, cremalieră, 
tendon sau palan, 
dinamometru etc.); 
- dispozitiv pentru 
măsurarea săgeţii 
conductoarelor LEA; 
- unelte portabile; 
- prese papuci; 
- scurtcircuitoare 
mobile, minimum 2 
seturi; 
- truse de scule 
(electrician, mecanic);
- aparat de sudare 
autogenă; 
- dispozitiv mobil de 
ridicare pentru stâlpi 
metalici; 
- maşină de frânat; 
- maşină de tras; 
- cărucior de derulat 
cu frână; 
- presă mecanică pentru
clemele de înnădire; 
- teodolit (pentru 
cazul în care 
responsabilităţile în 
domeniul cadastrului/ 
topografiei sunt 
asigurate de un angajat
al solicitantului). 
	- megohmetre de 1000 V, 2500 V; 
- multimetru universal digital sau analogic 
cl. 1,5; 
- autotransformator 230/250 V, 8A; 
- trusă de curent-tensiune; 
- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400 kV; 
- aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de 
pământ; 
- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenţei 
de contact; 
- binoclu de câmp; 
- rulete, şublere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelul nr. 15
	Tip
atestat


	Spaţii tehnologice/
netehnologice


	Utilaje


	Scule, dispozitive


	Aparate
de măsură,
încercare,
verificare
	Elemente
de birotică



	E1 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţii destinate 
serviciilor funcţionale 
şi activităţilor de 
proiectare. 
 
 
 
 
 
	- mijloace de 
transport pentru 
persoane şi 
echipamente 
topografice. 
 
 
 
 
	- teodolit, miră, 
jaloane, rulete 
(pentru cazul în care
responsabilităţile în
domeniul cadastrului/
topografiei sunt 
asigurate de 
angajaţii 
solicitantului). 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- configuraţii PC şi programe profesionale pentru 
calcule electrice, mecanice şi economico- 
financiare, în domeniul reţelelor electrice cu 
tensiuni nominale 0,4-400 kV; 
- echipamente specifice activităţii de proiectare 
asistată de calculator (imprimante normale şi 
grafice, plotter, copiator, alte mijloace de 
multiplicare). 
 


Tabelul nr. 16
	Tip
atestat

	Spaţii tehnologice/
netehnologice

	Utilaje

	Scule, dispozitive

	Aparate de măsură, încercare, verificare

	Elemente
de
birotică

	E2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
- atelier/ateliere; 
- laborator măsurări/ 
încercări electrice; 
- magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- macara; 
- autotelescop/ 
platformă 
ridicătoare cu braţ 
(PRB); 
- trailer pentru 
înlocuire aparataj; 
- autolaborator PRAM
- instalaţie pentru 
recondiţionarea 
uleiului 
electroizolant; 
- utilaje speciale 
de săpat sau forat; 
- motocompresor; 
- mijloace de 
transport pentru 
persoane, materiale 
şi echipamente. 
 
 
	- dispozitive şi scule 
pentru montat accesorii
pentru bare (rulete, 
şublere, micrometre 
interior/exterior, 
dispozitive pentru scos
contactul fix/mobil, 
truse de pile normale 
şi de ceasornicărie, 
materiale specifice de 
securitate a muncii de 
lucru la IT etc.); 
- prese papuci; 
- scurtcircuitoare 
mobile, minimum 2 
seturi; 
- truse de scule 
(electrician, mecanic);
- aparat de sudură 
autogenă; 
- unelte portabile. 
	- megohmetre de 1000 V, 2500 V, 5000 V; 
- instalaţie pentru măsurat curenţi de fugă, la 
tensiunea de 50 kV cc; 
- trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu 
In = 100 A cc; 
- multimetru universal digital sau analogic; 
- autotransformator 230/250 V, 8 A; 
- sursă pentru generarea unui curent primar 
(transformator, grup electrogen); 
- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente 
pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi 
dielectrice cu generare tensiuni până la 10000 V; 
- trusă de curent-tensiune; 
- trusă minut sau echivalent pentru măsurarea 
timpilor de comutaţie; 
- aparat de polaritate; 
- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400 kV; 
- aparat pentru măsurarea rezistenţei la prizele 
de pământ; 
- aparat pentru măsurarea rezistenţei de contact. 
 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelul nr. 17
	Tip
atestat

	Spaţii tehnologice/
netehnologice

	Utilaje

	Scule, dispozitive

	Aparate de măsură, încercare, verificare

	Elemente
de
birotică

	E2PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- spaţiu destinat 
serviciilor funcţionale/
puncte de lucru; 
- atelier/ateliere; 
- magazii/depozite 
(pentru scule, 
dispozitive, aparate de 
măsurare, materiale, 
utilaje, echipamente 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- autolaborator PRAM
- mijloace de 
transport pentru 
persoane, materiale 
şi echipamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	- dispozitive şi scule 
pentru montat accesorii
pentru bare (rulete, 
şublere, micrometre 
interior/exterior, 
dispozitive pentru scos
contactul fix/mobil, 
truse de pile normale 
şi de ceasornicărie, 
materiale specifice de 
securitate a muncii de 
lucru la JT şi MT etc.)
- prese papuci; 
- truse de scule 
(electrician, mecanic);
- unelte portabile. 
 
 
 
	Aparate de măsurare, încercare, verificare: 
- megohmetre de 1000 V, 2500 V, 5000 V; 
- instalaţie pentru măsurat curenţi de fugă, la 
tensiunea de 50 kV cc; 
- trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu 
In = 100 A cc; 
- multimetru universal digital sau analogic; 
- sursă pentru generarea unui curent primar 
(transformator, grup electrogen); 
- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente 
pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi 
dielectrice cu generare tensiuni până la 10000 V; 
- trusă de curent-tensiune; 
- trusă minut sau echivalent pentru măsurarea 
timpilor de comutaţie; 
- aparat de polaritate; 
- aparat pentru măsurarea rezistenţei la prizele 
de pământ; 
- aparat pentru măsurarea rezistenţei de contact. 
	- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























Anexa nr. 7
la regulament

Model - Lista structurii de personal alocat activităţilor supuse atestării

	Nr. crt. 
	Numele şi prenumele  
	Pregătirea profesională*1) 
	Funcţia în cadrul operatorului economic 
	Nr./Dată CIM sau Contract prestări servicii 
	Durata CIM/Contract prestări servicii*2) 
	Gradul şi tipul legitimaţiei de electrician autorizat

	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	... 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



*1) Se vor include informaţii privind calificarea profesională (de exemplu, inginer/subinginer/maistru/muncitor calificat etc.), precum şi specializarea precizată în diploma de calificare profesională (de exemplu, energetică, electroenergetică, electrotehnică, electromecanică etc.).
*2) Se vor preciza perioada pe care este încheiat CIM/contractul de prestări servicii (perioadă determinată sau nedeterminată), precum şi durata muncii (timp parţial sau integral), după caz.

Data ...................	Numele şi prenumele.........................................................................................
			reprezentant legal al ...(numele operatorului economic solicitant de atestat)....
				Semnătura................................................












Anexa nr. 9
la regulament

MODEL DE DECLARAŢIE
pe propria răspundere privind respectarea obligaţiilor în calitate de titular de atestat/decizie de confirmare

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul, ................., cod numeric personal ..........., posesor al actului de identitate seria ............ nr. ........, eliberat de ............... la data de ..............., în calitate de .....(administrator/director general etc.)....., reprezentant legal al operatorului economic ..................., cu sediul în localitatea ....................., str. ................. nr. ...., bloc ...., scara ...., ap. ...., judeţul ...................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ...., având codul unic de înregistrare nr. ...., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
1. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat/deciziei de confirmare emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) îmi asum, în numele şi pe seama titularului, că va fi menținută cel puțin dotarea tehnico-materială minimă prevăzută în anexa nr. 6 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice aprobat prin ordin al președintelui ANRE nr. 134/2021 sau prevăzută de orice reglementare ulterioară aprobată de ANRE. 
[bookmark: _GoBack]2. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat/deciziei de confirmare emise de ANRE îmi asum, în numele şi pe seama titularului că va fi asigurată cel puțin structura de personal autorizat prevăzută de art. 14 alin. (1) lit. d) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2021 sau prevăzută de orice reglementare ulterioară aprobată de ANRE.
3. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat/deciziei de confirmare emise de ANRE îmi asum, în numele şi pe seama titularului să respect Condiţiile-cadru de valabilitate asociate atestatului/Condiţiile-cadru de valabilitate aplicabile tipului de atestat pentru care solicit echivalarea competențelor și să notific ANRE orice modificare ce ar putea să afecteze respectarea acestora;
4. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat/deciziei de confirmare emise de ANRE îmi asum, în numele şi pe seama titularului, că acesta va respecta toate normele, reglementările şi prevederile legale incidente în ceea ce priveşte lucrările realizate şi serviciile prestate, precum şi că acesta va realiza lucrări de instalaţii electrice doar în limitele prevederilor legale în vigoare.
5. La data prezentei, operatorul economic, în numele şi pe seama căruia semnez această declaraţie, nu se află în procedura falimentului.
6. La data prezentei, operatorului economic, în numele şi pe seama căruia semnez această declaraţie, nu i-a fost retras un atestat/document similar în ultimii 5 ani, anterior înregistrării cererii.

Notă: Datele din această declarație vor fi completate, în funcție de tipul de solicitare (cerere de atestare sau cerere de confirmare a operatorilor economici, persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru UE/SEE/Elveţia, de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice, în România)
Data ........................
Semnătura reprezentantului legal 
..........................................





















Anexa nr. 10
la regulament

Declaraţie de consimţământ
Subsemnatul/a .............................................., cu domiciliul în ........................................................., CNP………………………………….., sunt de acord ca Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucureşti, să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către ANRE.
Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@anre.ro sau printr-o cerere scrisă la Registratura ANRE din Bucureşti, str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menționate în formularul GDPR. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către ANRE în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul desemnat de ANRE pentru protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@anre.ro
Vă rugăm marcați cu [x] modalitatea prin care doriți să fiți contactat în scopul furnizării de informații de către ANRE:
☐ E-mail 
☐ Telefon 
☐ *Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR. *Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuţă este bifată cu X.
Data completării: 
Semnătura:

Anexa nr. 11
la regulament

- Model -
CERERE DE CONFIRMARE
a dreptului de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare,
executare şi verificare instalaţii electrice în România
Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul, …....……....….., posesor al actului de identitate/paşaportului seria …… nr. ….......……, eliberat de ………… la data …………, în calitate de ......(administrator/director general etc.).., reprezentant legal al operatorului economic ……........................……, cu sediul social în statul (membru al UE/SEE/Elveţia) …………., adresa (completă a sediului social) …………….., solicit confirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, în limitele competenţelor acordate de următorul tip de atestat/următoarele tipuri de atestate: ….....(Se vor menţiona tipurile de atestate corespunzătoare.)......... .
Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.
Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:
– este înmatriculat în registrului comerţului cu nr. …………;
– are codul de înregistrare fiscală nr. …………… şi
– contul nr. ………………. deschis la Banca …......(denumirea/localizarea băncii unde este deschis contul)........ .
În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ..........., nr. de fax .........., nr. telefon mobil ......., adresa de e-mail .....................…… sau prin împuternicit: ............, la nr. telefon fix …………….., nr. de fax ………, nr. telefon mobil ………., adresa de e-mail .........(Se anexează împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii.).....

Cunoscând prevederile art. 326  Cod penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.
Data ………………                                                          
Semnătura reprezentantului legal

