
Anexa 1 - Model cerere de atestare/ reatestare
Numărul de înregistrare la ANRE ……………………………….

Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Bucureşti, Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul _______________________________, Cod Numeric Personal _______________________, posesor al actului de identitate seria _____ nr. ______________, eliberat de ____________________ la data ____________, în calitate de ______________________ (administrator/ director general/ etc.) solicit pentru operatorul economic _________________________________________, cu sediul în localitatea ____________, str. _________________________, nr. ____, Bloc ___, Scara ___, Ap. ___, judeţul __________, cod poştal ____________, acordarea următoarelor Atestate:
a) Atestat de tip ____, pentru _________________,

b) Atestat de tip ____, pentru _________________,

c) ______________________________..._________.

(se vor menţiona tipurile de atestate).

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

· este înmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. _J/_____________,

· are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) ______________________ şi

· contul nr. ______________________________________ deschis la Banca __________________ Sucursala _______________________ (denumirea/ localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul).
În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________.

Cererea este însoţită de documentele precizate în opis. 

Data _________________






Semnătura reprezentant legal (în original) + ştampilă

Anexa 2 – Detalii privind modul de prezentare a documentaţiei anexate cererii de atestare/ reatestare în vederea înregistrării la ANRE

1. Prezentarea documentaţiei - Cererea de atestare/ reatestare şi documentaţia justificativă anexată se îndosariază, respectându-se următoarele cerinţe: 

· paginile se numerotează, 

· cererea de atestare este însoţită de un opis al documentaţiei, întocmit conform modelului prezentat mai jos, numărul paginii consemnându-se în opis, 

· documentele prezentate în copie se certifică cu menţiunea “conform cu originalul”, semnătură şi ştampilă, în original, de către reprezentantul legal al operatorului economic.

2. Detalii privind conţinutul documentaţiei anexate:

2.1.  Din Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu cel mult 30 zile înaintea datei de înregistrare a cererii de atestare/ reatestare la Autoritatea competentă, trebuie să reiasă:

· denumirea operatorului economic,

· informaţii de identificare (sediul social, numărul de ordine în Registrul Comerţului, starea firmei, forma juridică, codul unic de înregistrare, durata), 

· perioada de valabilitate a sediului,

· capitalul social, 

· acţionari/ asociaţi (nume şi prenume, aport la capitalul social, număr acţiuni/ părţi sociale, cotele de participare la beneficii/ pierderi), 

· administratori (nume şi prenume, data numirii, calitatea, durata mandatului, puteri), 

· cenzori, 

· domeniul de activitate, principal/ secundar, din care să reiasă activităţi de tipul celor supuse atestării,

· filiale/ sucursale, 

· sedii secundare, 

· menţiuni înscrise conform art. 21 din Legea 26/1990.

2.2. Curriculum vitae – din CV trebuie să reiasă formarea profesională şi/ sau experienţa acumulată în domeniul pentru care solicită atestarea/ reatestarea, lucrările realizate, dacă este cazul; CV se întocmeşte în conformitate cu modelul din Anexa 7 din Regulament.

2.3. Organigrama operatorului economic, este documentul existent în Manualul Calităţii, aprobat de reprezentantul legal al acestuia, din care trebuie să reiasă numărul total de personal angajat.

2.4. Lista lucrărilor contractate, finalizate şi în derulare, trebuie întocmită pentru fiecare tip de atestat, conform modelului prezentat în Anexa 3 din Regulament, cu precizarea beneficiarului, numărului fiecărui contract, a denumirii, obiectivelor şi stadiul realizării lucrării. În situaţia în care operatorul economic nu a proiectat/ executat lucrări în domeniul instalaţiilor electrice se va include o notificare pe proprie răspundere în acest sens.

Notă: prin beneficiar se înţelege persoana juridică cu care este încheiat contractul de execuţie (în cazul executării instalaţiilor de racordare de joasă tensiune, branşamente, nu trebuie precizat numele/ prenumele sau denumirea clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, pentru alimentarea căruia se realizează instalaţia electrică de racordare, ci denumirea operatorului de reţea cu care s-a încheiat contractul).

2.5.  La întocmirea listei cuprinzând dotarea tehnică-materială, se vor avea în vedere următoarele aspecte:

· Lista trebuie întocmită conform modelului prezentat în Anexa 4 din Regulament; 

· Se vor anexa copii ale contractelor de închiriere sau comodat pentru dotările pe care solicitantul nu le are în proprietate (cu excepţia celor care se referă la sediul social, menţionate în Certificatul constatator), precum şi copii ale documentelor de proprietate ale celor care le închiriază, pentru acestea (utilaje);

· Lista trebuie să conţină cel puţin dotările minimale corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate pentru care se solicită Atestat, conform precizărilor din Anexa 5 din Regulament.

2.6. Structura de personal trebuie întocmită conform modelului prezentat în Anexa 6 din Regulament, fiind necesară demonstrarea, după caz, a îndeplinirii cerinţelor menţionate la Art. 18 ÷ Art. 36. Se vor avea în vedere următoarele aspecte:

a) Structura de personal trebuie să includă toţi angajaţii operatorului economic alocaţi activităţilor aflate în competenţa de atestare a Autorităţii competente;

b) Adeverinţă/ certificat eliberat de ITM, cuprinzând personalul angajat al operatorului economic, rezultată prin consultarea bazei de date electronice existentă la nivelul ITM, care trebuie să poarte nr./ dată de înregistrare şi să fie vizată (cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii pentru atestare/ reatestare) de conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă; în cazul în care consultarea bazei de date se face la nivelul operatorului economic, listarea rezultată trebuie semnată de reprezentantul legal şi ştampilată (care va cuprinde lista CIM-urilor şi rapoarte pentru fiecare salariat pentru persoanele care fac parte din structura minimă de personal specifică tipului/ tipurilor de atestat/ atestate solicitat/ solicitate/ deţinut/ deţinute, conţinând cel puţin informaţii referitoare la funcţia deţinută, data începerii CIM, perioada de timp pentru care s-a încheiat CIM, care trebuie să fie nedeterminată, starea la momentul emiterii acestor documente, intervalele de suspendare şi de vechime, etc.) şi care va fi însoţită de o declaraţie a reprezentantului legal al acestuia, prin care se precizează că la data transmiterii cererii de atestare/ reatestare sau a completărilor, persoanele menţionate în Registrul de Evidenţă al Salariaţilor sunt angajate ale acestuia pe perioadă nedeterminată de timp; 

c) În cazul organizării licitaţiilor pentru efectuarea lucrărilor ce implică activităţi specifice atestatelor de tip D2 şi E2, organizatorii licitaţiilor, în funcţie de complexitatea lucrărilor ce urmează a fi licitate, pot să solicite ofertanţilor, prin caietele de sarcini, ca structura minimă de personal specifică acestor tipuri de atestate să fie completată cu cerinţe suplimentare rezonabile privind personalul angajat al oferanţilor;

d) Structura de personal nu include membrii consiliului de administraţie a societăţilor comerciale pe acţiuni;

e) La structura de personal se anexează copii ale diplomelor de studiu/ certificatelor de calificare, ale contractelor individuale de muncă şi ale legitimaţiilor de electrician autorizat, ale angajaţilor nominalizaţi, precum şi, eventual, alte documente necesare care să demonstreze îndeplinirea cerinţelor menţionate la Art. 18 ÷ Art. 36 din Regulament; 

2.7. Dovada achitării obligaţiei financiare pentru atestare/ reatestare o constituie copia dovezii achitării tarifului de atestare/ reatestare.

2.8. Opisul se structurează astfel: 

	Nr. crt.
	
	Pagina nr.

	1
	Certificat de înregistrare
	

	2
	Certificat constatator
	

	3
	Curriculum vitae  pentru reprezentantul legal
	

	4
	Curriculum vitae pentru electricienii autorizaţi
	

	5
	Lista lucrărilor 
	

	
	....
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Anexa 3 – Model pentru întocmirea listei de lucrări

a) Lucrări de proiectare de instalaţii electrice
	Nr. crt.
	Denumirea lucrării
	Etapă de proiectare realizată (SPF, SF, PT+CS, DE)
	Obiectivele lucrării 

(detalii privind lucrarea contractată)
	Contract nr. ___ 

din data __________ 

(contract încheiat de solicitant în calitate de executant)
	Beneficiar
(persoana juridică cu care s-a încheiat contractul)

	Subcontractant -

dacă este cazul (persoana juridică căreia i s-au subcontractat părţi ale lucrării)
	Stadiul lucrării (finalizată, în curs de realizare)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


b) Lucrări de executare de instalaţii electrice
	Nr. crt.
	Denumirea lucrării
	Obiectivele lucrării 

(detalii privind lucrarea contractată)
	Contract nr. ___ 

din data __________ 

(contract încheiat de solicitant în calitate de executant)
	Beneficiar 
(persoana juridică cu care s-a încheiat contractul)

	Subcontractant -

dacă este cazul (persoana juridică căreia i s-au subcontractat părţi ale lucrării)
	Stadiul lucrării (finalizată, în curs de realizare)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	


Nume şi prenume

Semnătura reprezentant legal (în original) + ştampilă

Anexa 4 – Model pentru întocmirea listei cuprinzând dotarea tehnico-materială
Lista cuprinzând dotarea tehnico – materială 

Subsemnatul _________________________, Cod Numeric personal ______________________, posesor al actului de identitate seria _____ nr. ______________, eliberat de ____________________ la data ____________, în calitate de ______________________ (administrator/ director general/ etc.) al operatorului economic ___________________________________ notific pe propria răspundere că:

· în cadrul operatorului economic există dotarea minimă necesară desfăşurării activităţilor pentru care solicit Atestat, în conformitate cu prevederile Anexei 5 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică  instalaţii electrice,

· toate dotările tehnico – materiale precizate mai jos există în cadrul operatorului economic şi pot fi verificate de ANRE;

· aparatele de măsurare, încercare şi verificare care fac parte din dotarea tehnico – materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.

	Nr. crt.
	Dotare
	Nr. buc.
	În proprietate/

închiriate 

de la _____________


	Spaţii tehnologice/ netehnologice

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	.
	
	
	

	Utilaje

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	.
	
	
	

	Echipamente topografice

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	.
	
	
	

	Scule, dispozitive

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	.
	
	
	

	Aparate de măsură, încercare, verificare

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	.
	
	
	

	Birotică, hardware, software

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	.
	
	
	


Nume şi prenume
Semnătura reprezentant legal (în original) + ştampilă 
Anexa 5 - Lista dotărilor minimale pentru atestarea/ reatestarea solicitanţilor

1. Pentru Atestat de tip A/ A1/ A2

a) Spaţii tehnologice/ netehnologice:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).

b) Utilaje: 

· mijloace auto de transport persoane şi materiale.

c) Scule, dispozitive:

· truse de scule (electrician, mecanic);

· unelte portabile.

d) Aparate de măsură, încercare, verificare:

i. Pentru Atestatul de tip A

· aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

· autotransformator 230/250 V, 8A;
· trusă de curent 1200 A;
· ampermetru tip cleşte 0 - 100 A;
· transformator de separaţie 230V/ 50 – 70V;

· transformator de curent de laborator 25 A -50 A -100A / 5 A;

· megohmetru sau inductor 500 – 2500 V t.c.;

· trusa de încercări cu tensiune mărită, 2 kV, t.a. cu declanşare în caz de defect;

· trusa de curent de 2000 A;

· autotransformator 230/250 V, min. 18A;

· ampermetru c.c. 30 A şi voltmetru t.c. 0,045 V - 15 V sau trusă pentru măsurat rezistenţe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent;

· multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;

· cronometru (cu rezoluţie de 0,01 s)

· *aparat pentru măsurarea rigidităţii dielectrice a uleiului;

· trusă de curent - tensiune (min. 0 – 20 A t.a., 0 – 440 V t.a.);

· *trusă de încercări cu tensiune mărită, 50 kV t.a., 75 kV t.c., prevăzută cu sistem de declanşare în caz de defect şi cu sistem de măsurare a curentului de fugă;

ii. Pentru Atestatul de tip A1

· aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

· ampermetru tip cleşte 0 - 100 A;
· megohmetru sau inductor 500 – 1000 V t.c.;

· multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;

iii. Pentru Atestatul de tip A2

· aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

· ampermetru tip cleşte 0 - 100 A;
· trusa de încercări cu tensiune mărită, 2 kV, t.a. cu declanşare în caz de defect;

· megohmetru sau inductor 500 – 1000 V 
t.c.;

· ampermetru c.c. 30 A şi voltmetru t.c. 0,045 V - 15 V sau trusă pentru măsurat rezistenţe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent;

· multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;

2. Pentru Atestate de tip B/ Be/ Bp/ Bi

i. Pentru Atestatul de tip B

a) Spaţii:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· atelier/ ateliere;

· magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).

b) Utilaje:

· mijloace auto de transport persoane şi materiale;

· autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ (PRB), 

c) Scule, dispozitive: 

· prese pentru papuci;

· truse de scule (electrician, mecanic);

· unelte portabile.

d) Aparate de măsură, încercare, verificare:

· megohmetre de 1000 V;

· voltmetre de t.a.0 ÷ 300 V, cl. 1,5;

· aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

· rulete de minimum 2 m;

· şublere.

e) Elemente de birotică:

· configuraţii PC;

· programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare,

· echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, copiator ).

ii. Pentru Atestatul de tip Be

1. Spaţii:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· atelier/ ateliere;

· magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).

2. Utilaje:

· mijloace auto de transport persoane şi materiale;

· autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ (PRB), 

3. Scule, dispozitive: 

· prese pentru papuci;

· truse de scule (electrician, mecanic);

· unelte portabile.

4. Aparate de măsură, încercare, verificare:

· megohmetre de 1000 V;

· voltmetre de t.a.0 ÷ 300 V, cl. 1,5;

· aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

· rulete de minimum 2 m;

· şublere.

iii. Pentru Atestatul de tip Bp

1. Spaţii:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· atelier/ ateliere;

2. Elemente de birotică:

· configuraţii PC;

· programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare,

· echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, copiator ).

iv. Pentru Atestatul de tip Bi

a) Spaţii:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· atelier/ ateliere;

· magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).

b) Utilaje:

· mijloace auto de transport persoane şi materiale;

c) Scule, dispozitive: 

· prese pentru papuci;

· truse de scule (electrician, mecanic);

· unelte portabile.

d) Aparate de măsură, încercare, verificare:

· megohmetre de 1000 V;

· voltmetre de t.a. 0 ÷ 300 V, cl. 1,5;

· aparat de măsurare a rezistenţei prizelor de pământ;

· rulete de minimum 2 m;

· şublere.

3. Pentru Atestat de tip C1A:

a) Spaţii:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare.

b) Utilaje:

· mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice;

c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajaţii solicitantului):
· teodolit;

· miră;

· jaloane;

· rulete.

d) Birotică - hardware şi software:

· configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4 kV ÷ 20 kV;

· echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, copiator ).

4. Pentru Atestat de tip C2A 

a) Spaţii tehnologice/ netehnologice:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· atelier/ ateliere;

· magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).

b) Utilaje:

· Macara;

· Autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ (PRB);

· Mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente,

· Utilaje speciale pentru săpat sau forat.

c) Scule, dispozitive: 

· dispozitive şi scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manşonar, raşchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezenţă tensiune, etc);

· dispozitive şi scule pentru montat accesorii LEA (de exemplu: presă pentru papuci, trusă de chei tubulare şi fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc)

· *dispozitiv pentru măsurarea săgeţii conductoarelor LEA;

· scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

· truse de scule (electrician, mecanic);

· aparat de sudare autogenă;

· unelte portabile;

· teodolit (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului).

d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

· megohmetre de 1000 V, 2500 V;

· multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

· indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV ÷ 20 kV;

· aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;

· aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenţei de contact;

· binoclu de câmp;

· rulete, şublere.

5. Pentru Atestate de tip C1B şi D1:

a) Spaţii:

· spaţii destinate serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare.

b) Utilaje:

· mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice;

c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al  solicitantului): 

· teodolit;

· miră;

· jaloane;

· rulete.

d) Birotică, hardware şi software:

· configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice de 0,4 kV ÷ 400 kV;

· echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, plotter*, copiator sau alte mijloace de multiplicare).

6. Pentru Atestate de tip C2B şi D2:

a) Spaţii tehnologice/ netehnologice:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· atelier/ ateliere;

· laborator măsurători/ încercări electrice;

· magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).

b) Utilaje:

· Macara;

· Autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ (PRB);

· autolaborator PRAM;

· utilaje speciale pentru săpat sau forat;

· motocompresor;

· mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente;

c) Scule, dispozitive: 

· dispozitive şi scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manşonar, raşchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezenţă tensiune);

· dispozitive şi scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare şi fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc);

· *dispozitiv pentru măsurarea săgeţii conductoarelor LEA;

· unelte portabile;

· prese papuci;

· scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

· truse de scule (electrician, mecanic);

· aparat de sudare autogenă;

· *dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici;

· *maşină de frânat;

· *maşină de tras;

· *cărucior de derulat cu frână;

· presă mecanică pentru clemele de înnădire;

· teodolit (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului).

d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

· megohmetre de 1000 V, 2500 V;

· multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

· autotransformator 230/250 V, 8A;

· trusă de curent-tensiune;

· indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV ÷ 400 kV;

· aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;

· aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenţei de contact;

· binoclu de câmp;

· rulete, şublere.

7. Pentru Atestat de tip E1

a) Spaţii:

· spaţii destinate serviciilor funcţionale şi activităţilor de proiectare.

b) Utilaje:

· mijloace de transport pentru persoane şi echipamente topografice;

c) Echipamente topografice (pentru cazul în care responsabilităţile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului):

· teodolit;

· miră;

· jaloane;

· rulete.

d) Birotică, hardware şi software:

· configuraţii PC şi programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice şi economico-financiare, în domeniul reţelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4 kV ÷ 400 kV;

· echipamente specifice activităţii de proiectare asistată de calculator (imprimante normale şi grafice, plotter*, copiator, alte mijloace de multiplicare).

8. Pentru Atestat de tip E2

a) Spaţii tehnologice/ netehnologice:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· atelier/ ateliere;

· laborator măsurări/ încercări electrice;

· magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).

b) Utilaje:

· macara, 

· autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ (PRB), 

· trailer pentru înlocuire aparataj;

· autolaborator PRAM;

· instalaţie pentru recondiţionarea uleiului electroizolant;

· utilaje speciale de săpat sau forat;

· motocompresor;

· mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente;

c) Scule, dispozitive:

· dispozitive şi scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, şublere, micrometre interior/ exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/ mobil, truse de pile normale şi de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la IT, etc);

· prese papuci; 

· scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

· truse de scule (electrician, mecanic);

· aparat de sudură autogenă;

· unelte portabile;

d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

· megohmetre de 1000 V, 2500 V, 5000 V;

· instalaţie pentru măsurat curenţi de fugă, la tensiunea de 50 kV cc;

· trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu In=100 A cc;

· multimetru universal digital sau analogic;

· autotransformator 230/250 V, 8A;

· sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen),

· punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V,

· trusă de curent-tensiune;

· trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutaţie;

· aparat de polaritate;

· indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV ÷ 400 kV;

· aparat pentru măsurarea rezistenţei la prizele de pământ;

· aparat pentru măsurarea rezistenţei de contact.

9. Pentru Atestat de tip E2MT

e) Spaţii tehnologice/ netehnologice:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· atelier/ ateliere;

· magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).

f) Utilaje:

· macara, 

· autolaborator PRAM;

· mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente;

g) Scule, dispozitive:

· dispozitive şi scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, şublere, micrometre interior/ exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/ mobil, truse de pile normale şi de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la MT, etc);

· prese papuci; 

· scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

· truse de scule (electrician, mecanic);

· aparat de sudură autogenă;

· unelte portabile.

h) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

· megohmetre de 1000 V, 2500 V, 5000 V;

· multimetru universal digital sau analogic;

· sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen)

· indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV ÷ 20 kV;

· aparat pentru măsurarea rezistenţei la prizele de pământ;

· aparat pentru măsurarea rezistenţei de contact/ punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V.

10. Pentru Atestat de tip E2PA

i) Spaţii tehnologice/ netehnologice:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· atelier/ ateliere;

· magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).

j) Utilaje:

· autolaborator PRAM;

· mijloace de transport pentru persoane, materiale şi echipamente;

k) Scule, dispozitive:

· dispozitive şi scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, şublere, micrometre interior/ exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/ mobil, truse de pile normale şi de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la JT şi MT, etc);

· prese papuci; 

· truse de scule (electrician, mecanic);

· unelte portabile;

l) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

· megohmetre de 1000 V, 2500 V, 5000 V;

· instalaţie pentru măsurat curenţi de fugă, la tensiunea de 50 kV cc;

· trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu In=100 A cc;

· multimetru universal digital sau analogic;

· sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen)

· punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V;

· trusă de curent-tensiune;

· trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutaţie;

· aparat de polaritate;

· aparat pentru măsurarea rezistenţei la prizele de pământ;

· aparat pentru măsurarea rezistenţei de contact.

11. Pentru Atestat de tip F/ Fv/ Fd

i. Pentru Atestatul de tip F

a) Spaţii tehnologice/ netehnologice:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· atelier/ ateliere;

· magazii/ depozite pentru scule, dispozitive, echipamente de lucru şi de protecţie, spaţii adecvate pentru depozitarea vopselelor, diluanţilor, etc., cu ventilaţie naturală sau mecanică.

b) Utilaje:

· mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule, dispozitive şi echipamente de lucru;

· autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ (PRB), 

· motocompresor,

· tractor;

· remorcă de 5 t;

· greifer;

c) Scule, dispozitive:

· perii ;

· raşchetă pentru răzuit suprafeţele metalice;

· polizor portabil cu perie din sârmă;

· arzător cu flacără;

· funie fără sfârşit, rigidizată la ambele capete,

· secure;

· topor;

· foarfecă prevăzută cu mânere electroizolante;

· fierăstrău manual cu tijă pentru tăiat la distanţă;

· motofierăstrău, 

· motofierăstrău cu braţ, cu cap tăietor uşor manevrabil care facilitează accesul la arborii înalţi,

· motocositoare pentru curăţiri forestiere (arbuşti, lăstăriş etc ).

· polizor;

· menghină;

· maşină electrică de găurit de banc.

d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

· aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;

· *aparat pentru măsurarea grosimii stratului de acoperirea suprafeţelor metalice (grund, vopsea).

ii. Pentru Atestatul de tip Fv

a) Spaţii tehnologice/ netehnologice:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· atelier/ ateliere;

· magazii/ depozite pentru scule, dispozitive, echipamente de lucru şi de protecţie, spaţii adecvate pentru depozitarea vopselelor, diluanţilor, etc., cu ventilaţie naturală sau mecanică.

b) Utilaje:

· mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule, dispozitive şi echipamente de lucru;

· autotelescop/ platformă ridicătoare cu braţ (PRB), 

· motocompresor,

c) Scule, dispozitive:

· perii ;

· raşchetă pentru răzuit suprafeţele metalice;

· polizor portabil cu perie din sârmă;

· arzător cu flacără;

· funie fără sfârşit, rigidizată la ambele capete,

d) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

· aparat pentru măsurarea rezistenţei prizelor de pământ;

· *aparat pentru măsurarea grosimii stratului de acoperirea suprafeţelor metalice (grund, vopsea).

iii. Pentru Atestatul de tip Fd

a) Spaţii tehnologice/ netehnologice:

· spaţiu destinat serviciilor funcţionale/ puncte de lucru;

· magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).

b) Utilaje:

· mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule, dispozitive şi echipamente de lucru;

· tractor;

· remorcă de 5 t;

· greifer;

c) Scule, dispozitive:

· secure;

· topor;

· foarfecă prevăzută cu mânere electroizolante;

· fierăstrău manual cu tijă pentru tăiat la distanţă;

· motofierăstrău,

· motofierăstrău cu braţ, cu cap tăietor uşor manevrabil care facilitează accesul la arborii înalţi,

· motocositoare pentru curăţiri forestiere (arbuşti, lăstăriş etc ).
Anexa 6 – Model pentru întocmirea Structurii de personal alocat activităţilor supuse atestării

Structura de personal alocat activităţilor supuse atestării

	Nr. crt. 
	Numele şi prenumele
	Pregătirea profesională
	Funcţia în cadrul solicitantului
	Nr./ Dată Contract Individual de Muncă (CIM)
	Perioadă în CIM
	Gradul şi tipul legitimaţiei de electrician autorizat

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-
	-5-
	-6-
	-7-

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	


Nume şi prenume

Semnătură reprezentant legal (original)+Ştampilă

Notă:

Se vor include informaţii privind calificarea profesională (de ex. inginer/ subinginer/ maistru/ muncitor calificat, etc), precum şi specializarea precizată în diploma de calificare profesională (de ex. energetică, electrotehnică, electromecanică, maistru electrician centrale şi staţii, electrician, etc)

Se va preciza funcţia deţinută în cadrul solicitantului, conform contractului individual de muncă în vigoare (de ex. Administrator, inginer proiectant, coordonator lucrări, electrician, etc).

Se vor preciza numărul şi data la care a fost încheiat Contractul individual de muncă 

Se va preciza perioada pe care este încheiat CIM, determinată sau nedeterminată după caz.

Anexa 7 - Model pentru întocmirea CV

	curriculum vitae

format European

[image: image1.png]





	Informaţii personale 


	Nume
	
	

	Telefon
	
	

	Fax
	
	

	E-mail
	
	


	Naţionalitatea
	
	


	Data naşterii
	
	


	Experienţa în muncă


	• Data (de la – la)
	
	

	• Numele şi adresa angajatorului
	
	

	• Tipul de activitate sau sectorul
	
	

	• Ocupaţia sau poziţia 
	
	

	• Activităţile principale şi responsabilităţile deţinute
	
	Se vor enumera toate lucrările semnificative, corespunzătoare perioadei de angajare, pe tipuri de lucrări de proiectare şi/ sau executare indicându-se nivelurile de tensiune, detalii asupra lucrărilor - părţi proiectate şi/ sau executate precum şi responsabilitatea directă avută în realizarea acestora.


Secţiunea “Experienţă în muncă” se multiplică

 în funcţie de numărul locurilor de muncă

	Educaţie şi formare


	• Data (de la – la)
	
	 

	• Numele şi tipul de organizaţie care asigură educaţia şi formarea
	
	

	• Titlul calificării acordate
	
	


Secţiunea “Educaţie şi formare” se multiplică în funcţie de numărul 

organizaţiilor care au asigurat formarea profesională 

	Abilităţi şi competenţe personale

 Achiziţionate în cursul vieţii şi al carierei dar nu neapărat dovedite prin certificate şi diplome formale.


	Limba maternă
	
	

	Alte limbi


	• Abilităţi pentru citit
	
	

	• Abilităţi pentru scris
	
	

	• Abilităţi pentru vorbit
	
	


	Abilităţi şi competenţe organizaţionale
Coordonarea şi administrarea oamenilor, proiectelor şi bugetelor; la locul de muncă.
	
	


	Abilităţi şi competenţe technice 

Computer, tipuri specifice de echipament, utilaje, etc.
	
	


	Alte abilităţi şi competenţe


	
	


	Permis(e) de conducere
	
	


	Informaţii suplimentare
	
	


	Anexe
	
	









Semnătura titularului (original)







Data întocmirii:


































































































































































































































































































































































� Pentru dotările închiriate se va preciza denumirea operatorului economic proprietar, cu care solicitantul a încheiat un contract – cadru de închiriere
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