

Anexa Nr. 1 
[ SE INSEREAZĂ ANTETUL UNITĂŢII CONSUMATOARE DE ENERGIE ]

DECLARAŢIA DE CONSUM TOTAL DE ENERGIE pentru anul……….

CAP. I – DATE DE CONTACT ALE CONSUMATORULUI DE ENERGIE

	Denumirea unităţii
	xxx

	Adresa poştală
	xxx

	CUI
	xxx

	Telefon
	xxx
	Pag. Internet
	xxx

	Fax
	xxx
	E-mail
	xxx

	Profil de activitate
	Cod CAEN              xxx

Sector de activitate      xxx

	Manager energetic sau persoana de contact 
	deţine Atestat * eliberat de ANRE la data de:
	xxx

	NUME
	xxx
	E-mail
	xxx

	Telefon fix
	xxx
	Tel. mobil
	xxx


* Notă: Pentru cazul în care consumul total anual de energie al unităţii este mai mic de 1.000 tep/an, nu se va completa rubrica privind data eliberării Atestatului.
CAP. II – DATE STATISTICE DE CONSUM DE ENERGIE LA NIVELUL ANULUI ANTERIOR

	CONSUM DE ENERGIE TOTAL ANUAL

[Se calculează prin însumarea consumurilor totale de energie electrică, energie termică, combustibili şi carburanţi exprimate în tep/an]
	[ tep / an ]
	xxx

	

	ENERGIE ELECTRICĂ – Consumul total anual

(Coef. de transformare: 1 MWh = 0,086 tep)
	[ tep / an ]
	xxx

	
	[ MWh / an ]
	xxx

	

	ENERGIE TERMICĂ – Consumul total anual

(Coef. de transformare: 1 Gcal = 0,1 tep)
	[ tep / an ]
	xxx

	
	[ Gcal / an ]
	xxx

	

	COMBUSTIBILI ŞI CARBURANŢI – Consumuri totale anuale

(Coeficient de transformare: precizat în paranteze)
	[ tep / an ]
	xxx

	Gaze naturale

(0,086)
	Păcură

(0,95)
	CLU

(0,97)
	Benzină

(1,05)
	Motorină

(1,015)
	Cărbune

(fcţ. de tip)
	Alţi comb.

(fcţ. de tip)

	[ MWh/an ]
	[ t / an ]
	[ t / an ]
	[ t / an ]
	[ t / an ]
	[ t / an ]
	[ u.m. / an ]

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	[ tep / an ]
	[ tep / an ]
	[ tep / an ]
	[ tep / an ]
	[ tep / an ]
	[ tep / an ]
	[ tep / an ]

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	

	ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ ŞI CONSUMATĂ DIN RESURSE RECUPERABILE ŞI/SAU REGENERABILE – Consumuri totale anuale
	[ MWh / an ]
	xxx

	
	[ tep / an ]
	xxx

	
	
	

	ENERGIE TERMICĂ PRODUSĂ ŞI CONSUMATĂ DIN RESURSE RECUPERABILE ŞI/SAU REGENERABILE – Consumuri totale anuale
	[ Gcal / an ]
	xxx

	
	[ tep / an ]
	xxx


	NUMELE ÎN CLAR ŞI SEMNĂTURA CONDUCĂTORULUI UNITĂŢII

ŞTAMPILA UNITĂŢII
	
	NUMELE ÎN CLAR ŞI SEMNĂTURA MANAGER ENERGETIC

SAU A CONDUCĂTORULUI COMPARTIMENTULUI TEHNIC
	
	DATA TRANSMITERII

	xxx
	
	xxx
	
	xxx


NOTĂ: Machetele se completează şi se transmit la ANRE în format printat pe hârtie şi se încarcă pe platforma software Sistemul Informatic Integrat al ANRE (MIS), după cum urmează:
· Machetele în format printat pe hârtie (Word) se vor completa în spaţiile marcate în acest scop (xxx). Această NOTĂ se poate înlocui cu eventuale precizări referitoare la datele de mai sus. Machetele se transmit la ANRE până la data de 30 aprilie a fiecărui an.
· Încărcarea machetei (Excel) pe platforma software se va face prin conectarea operatorului economic la portalul ANRE, cu completarea numelui de utilizator şi a parolei primite de la personalul ANRE-DEE. Încărcarea machetei se va face până la data de 30 aprilie a fiecărui an.
Se recomandă ca, mai întâi, să fie completat şablonul declaraţiei de consum în format Excel, iar, după aceea, datele respective să fie utilizate pentru formatul printat pe hârtie.
Anexa Nr. 2

 [ SE INSEREAZĂ ANTETUL UNITĂŢII CONSUMATOARE DE ENERGIE ]

CHESTIONAR DE ANALIZĂ ENERGETICĂ A CONSUMATORULUI DE ENERGIE

CAP. I – DATE DE CONTACT ŞI INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONSUMATORUL DE ENERGIE

	Denumirea unităţii
	xxx

	Adresa poştală
	xxx

	CUI
	xxx

	Telefon
	xxx
	Pag. Internet
	xxx

	Fax
	xxx
	E-mail
	xxx

	Profil de activitate
	Cod CAEN         xxx

Sector de activitate      xxx

	Forma de proprietate
	S – xxx %

P – xxx %
	Regim de lucru

(nr. de schimburi)
	x
	Nr. de subunităţi

(sucursale, filiale)
	xx
	Nr. total de autovehicule deţinut
	xxx

	Manager energetic sau persoana de contact 
	deţine Atestat * eliberat de ANRE la data de:
	xxx

	NUME
	xxx
	E-mail
	xxx

	Telefon fix
	xxx
	Tel. mobil
	xxx


* Notă: Pentru cazul în care consumul total anual de energie al unităţii este mai mic de 1.000 tep/an, nu se va completa rubrica privind data eliberării Atestatului.
CAP. II – DATE STATISTICE DE CONSUM DE ENERGIE LA NIVELUL ANULUI ANTERIOR

	CONSUM DE ENERGIE TOTAL ANUAL

[Se calculează prin însumarea consumurilor totale de energie electrică, energie termică, combustibili şi carburanţi exprimate în tep/an]
	[ tep / an ]
	xxx

	ENERGIE ELECTRICĂ – Consumul total anual

(Coef. de transformare: 1 MWh = 0,086 tep)
	[ tep / an ]
	xxx

	
	[ MWh / an ]
	xxx

	Luna
	Ian
	Feb
	Mar
	Apr
	Mai
	Iun
	Iul
	Aug
	Sep
	Oct
	Noi
	Dec

	[MWh]
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Putere electrică totală instalată [ MWi ]
	xxx
	Niveluri de tensiune [ kV ] 
	xxx
	Factor de putere

(cos Φ)
	xxx

	ENERGIE TERMICĂ – Consumul total anual

(Coef. de transformare: 1 Gcal = 0,1 tep)
	[ tep / an ]
	xxx

	
	[ Gcal / an ]
	xxx

	Luna
	Ian
	Feb
	Mar
	Apr
	Mai
	Iun
	Iul
	Aug
	Sep
	Oct
	Noi
	Dec

	[Gcal]
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Consum total de energie termică,

din care: 
	Abur

[ Gcal /an ]
	Apă fierbinte

[ Gcal / an ]
	Încălzire

[ Gcal /an ]
	Apă caldă menajeră

[ Gcal / an ]

	Provenienţă:
	[ Gcal / an ]
	
	
	
	

	- produsă intern
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	- cumpărată de la terţi
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	TOTAL
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Puterea termică totală instalată a sursei proprii de energie termică [ MWti ]
	Centrală termică
	xxx
	Centrală cu cogenerare
	xxx
	Nu dispune de sursă proprie
	xx

	COMBUSTIBILI ŞI CARBURANŢI – Consumuri totale anuale

(Coeficient de transformare: precizat în paranteze)
	[ tep / an ]
	xxx

	Gaze naturale

(0,086)
	Păcură

(0,95)
	CLU

(0,97)
	Benzină

(1,05)
	Motorină

(1,015)
	Cărbune

(fct. de tip)
	Alţi comb.

(fct. de tip)

	[ MWh/an ]
	[ t / an ]
	[ t / an ]
	[ t / an ]
	[ t / an ]
	[ t / an ]
	[ u.m. ]

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	[ tep / an ]
	[ tep / an ]
	[ tep / an ]
	[ tep / an ]
	[ tep / an ]
	[ tep / an ]
	[ tep / an ]

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	ALTE UTILITĂŢI – Consumuri totale anuale

	Apă industrială


	Apă potabilă


	Aer comprimat


	Acetilenă


	Oxigen


	Lemn de foc
	Alţi comb.
	Alte utilităţi

	[ m3/an ]
	[ m3/an ]
	[ Nm3/an ]
	[ m3/an ]
	[ m3/an ]
	[ m3/an ]
	[ u.m. / an ]
	[u.m. / an ]

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Energie electrică din resurse recuperabile şi/sau regenerabile – Consumuri totale anuale
	[ MWh / an ]
	xxx

	
	[ tep / an ]
	xxx

	Energie termică din resurse recuperabile şi/sau regenerabile – Consumuri totale anuale
	[ Gcal / an ]
	xxx

	
	[ tep / an ]
	xxx


CAP. III – EVOLUŢIA UNOR INDICATORI ECONOMICI ŞI A CONSUMURILOR DE ENERGIE ÎN PERIOADA ULTIMILOR DOI ANI (anul anterior = anul 2)
	Nr. crt.
	Indicatorul

(coef. de transf. în tep)
	Anul 1
	Anul 2

	
	
	[ u.m.]

Val.; cant.
	[ tep / an ]
	[ u.m.]

Val.; cant.
	[ tep / an ]

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1.
	Valoarea totală a producţiei anuale 
	[ 10  3 lei/an ]

xxx
	-
	[10 3 lei/an ]

xxx
	-

	2.
	Ponderea energiei în costurile de producţie
	[ % ]

xxx
	-
	[ % ]

xxx
	-

	3.
	Consumul total de energie electrică (0,086)
	[ MWh/an ]

xxx
	xxx
	[ MWh/an ]

xxx
	xxx

	4.
	Consumul total de energie termică (0,1)
	[ Gcal/an ]

xxx
	xxx
	[ Gcal/an ]

xxx
	xxx

	5.
	Consumul total de gaze naturale (0,086)
	[MWh/an]

xxx
	xxx
	[MWhan]

xxx
	xxx

	6.
	Consumul total de păcură (0,95)
	[ t / an ]

xxx
	xxx
	[ t / an ]

xxx
	xxx

	7.
	Consumul total de CLU (0,97)
	[ t / an ]

xxx
	xxx
	[ t / an ]

xxx
	xxx

	8.
	Consumul total de cărbune (coef. de transf. în tep este în funcţie de tip şi de sortiment)
	[ t / an ]

xxx
	xxx
	[ t / an ]

xxx
	xxx

	9.
	Consumul total de benzină (1,05)
	[ t / an ]

xxx
	xxx
	[ t / an ]

xxx
	xxx

	10.
	Consumul total de motorină (1,015)
	[ t / an ]

xxx
	xxx
	[ t / an ]

xxx
	xxx

	11.
	Consumul total de alţi combustibili (coef. de transf. în tep = funcţie de tip)
	[ u.m.]

xxx
	xxx
	[ u.m.]

xxx
	xxx

	12.
	Consumul total de energie electrică din resurse recuperabile şi/sau regenerabile (0,086)
	[ MWh/an ]

xxx
	xxx
	[ MWh/an ]

xxx
	xxx

	13.
	Consumul total de energie termică din resurse recuperabile şi/sau regenerabile (0,1)
	[ Gcal/an ]

xxx
	xxx
	[ Gcal/an ]

xxx
	xxx

	14.
	TOTAL ( = col. D, col. F, rd. 3+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )
	-
	xxx
	-
	xxx

	15.
	Intensitate energetică [ tep/ 10 3 lei ]
	
	(= D14 / C1)

xxx
	
	(= F14 / E1)

xxx


CAP. IV – MANAGEMENT ENERGETIC

	Contorizare

	Există centre de cost contorizate independent
	Combustibili
	Energie electrică
	Energie termică

	
	Da   /  Nu
	Da   /  Nu
	Da   /  Nu

	Există contoare separate pe principalele secţii de producţie, instalaţii, utilaje şi echipamente
	Da   /  Nu
	Da   /  Nu
	Da   /  Nu

	Există numai contor general
	Da   /  Nu
	Da   /  Nu
	Da   /  Nu

	Recuperare energie


	Tipul de energie recuperată
	Tipul de echipament utilizat, tipul de energie recuperată şi modul de utilizare
	Cantitatea anuală de energie recuperată

	
	
	În unităţi de măsură fizice
	În

[ tep / an ]

	Combustibili
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	Energie electrică
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	Energie termică
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	Energie mecanică (hidraulică; de presiune; altele)
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	Xxx

Xxx

	
	TOTAL
	-
	Xxx


	Tipul de energie regenerabilă
	Tipul de echipament utilizat, tipul de energie produsă şi modul de utilizare
	Cantitatea anuală de energie recuperată

	
	
	În unităţi de măsură fizice
	În

[ tep / an ]

	Energie solară  -energie electrică
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	Energie solară –energie termică
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	Energie eoliană  -energie electrică
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	Energie geotermală
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	Energie hidroelectrică
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	Energie din biomasă
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	Alte tipuri de energie regenerabilă
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	
	TOTAL
	-
	xxx


	Soluţii tehnice existente pentru utilizarea eficientă a energiei


	Anul p.i.f.
	Economie de energie

[ tep / an ]

	Antrenare mecanică cu turaţie variabilă

    xxx
	xxxx
	xxx

	Iluminat eficient

    xxx
	xxxx
	xxx

	Alte tipuri de soluţii tehnice

    xxx
	xxxx
	xxx


	Audituri energetice efectuate

	Data ultimului audit energetic efectuat
	    xxx

	Persoana fizică / persoana juridică  care a efectuat auditul energetic
	    xxx

	Contur bilanţ energetic
	    xxx

	Procentul din totalul consumului de energie reprezentat de conturul respectiv
	    xxx

	Principalele măsuri rezultate 

	1

2

3
	Măsura    xxx
	Cost estimat (10 3 lei)

    xxx
	Economii estimate (tep/an)

    xxx

	Sume alocate pentru implementarea măsurilor rezultate din auditul energetic (10 3 RON)
	Măsura

    xxx
	Suma alocată 

(10 3 lei)

    xxx


	MĂSURI DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PROGRAMATE, 

inclusiv reparaţii şi acţiuni de modernizare sau retehnologizare

	1
	Măsuri pe termen scurt, de tipul fără cost sau cu cost minim, care nu implică investiţii majore;

	
	Descrierea măsurii


	Termenul de aplicare
	Costul aplicării măsurii

[ mii LEI]
	Economia de energie

	
	
	
	
	[ u.m. fizică ]
	[ tep / an ]

	
	xxx
	xxx
	
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	
	
	
	
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	
	TOTAL
	
	-
	xxx


	2
	Măsuri pe termen mediu, de 2 până la 3 ani, vizând un program de investiţii.

	
	Descrierea măsurii 
	Termenul de aplicare
	Estimarea duratei de recuperare
	Costul investiţiei
 [ mii lei ]


	Economia de energie

	
	
	
	
	
	 [ u.m. fizică]
	[ tep / an ]

	
	xxx
	xxx
	xxx
	
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	
	
	
	
	
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	
	TOTAL
	
	-
	xxx


	3
	Măsuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizând un program de investiţii.

	
	Descrierea măsurii 
	Termenul de aplicare
	Estimarea duratei de recuperare
	Costul investiţiei
 [ mii lei ]


	Economia de energie

	
	
	
	
	
	 [ u.m. fizică]
	[ tep / an ]

	
	xxx
	xxx
	xxx
	
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	
	
	
	
	
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	
	TOTAL
	
	-
	xxx


	MĂSURI DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ APLICATE ÎN ULTIMII DOI ANI,

inclusiv reparaţii şi acţiuni de modernizare sau retehnologizare

	Nr. crt.
	Descrierea măsurii aplicate 
	Data punerii în funcţiune
	Durata de recuperare a investiţiei.
	Costul investiţiei
[ mii lei ]
	Economia de energie

	
	
	
	
	
	 [ u.m. fizică ]
	[ tep / an ]

	1
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	2
	
	
	
	xxx
	xxx [ u.m. ]
	xxx

	TOTAL
	xxx
	-
	Xxx


	Dotarea cu autovehicule cu consum de carburanţi

	Autovehicule tehnologice şi de transport marfă
	Autovehicule de transport pasageri

	Tip autovehicul
	Nr. buc.
	Tip de carburant
	Consum în

litri / h

sau în

litri/100 km
	Tip autovehicul
	Nr. buc.
	Tip de carburant
	Consum în

litri/100 km

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx


	    CLĂDIRI

	Tip clădire
	Suprafaţă desfăşurată
	Volum total
	Volum încălzit
	Consum de energie pentru încălzire
	Volum cu aer condiţionat
	Consum de energie pentru condiţionare

	
	[ m2 ]
	[ m3 ]
	[ m3 ]
	[ Gcal/an ]
	[ m3 ]
	[ Gcal/an ]

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx


	NUMELE ÎN CLAR ŞI SEMNĂTURA CONDUCĂTORULUI UNITĂŢII

ŞTAMPILA UNITĂŢII
	
	NUMELE ÎN CLAR ŞI SEMNĂTURA MANAGER  ENERGETIC
	
	DATA SEMNĂRII

	xxx
	
	xxx
	
	xxx


NOTĂ: Machetele se completează şi se transmit la ANRE în format printat pe hârtie şi se încarcă pe platforma software Sistemul Informatic Integrat al ANRE (MIS), după cum urmează:
· Machetele în format printat pe hârtie (Word) se vor completa în spaţiile marcate în acest scop (xxx). Această NOTĂ se poate înlocui cu eventuale precizări referitoare la datele de mai sus. Machetele se transmit la ANRE până la data de 30 aprilie a fiecărui an.
· Încărcarea machetei (Excel) pe platforma software se va face prin conectarea operatorului economic la portalul ANRE, cu completarea numelui de utilizator şi a parolei primite de la personalul ANRE-DEE. Încărcarea machetei se va face până la data de 30 aprilie a fiecărui an.
Se recomandă ca, mai întâi, să fie completat şablonul chestionarului de analiză energetică în format Excel, iar, după aceea, datele respective să fie utilizate pentru formatul printat pe hârtie.
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